1

单选题

1 分

一般

以下C语言中的用户标识符，合法的是（  ）。

A. forB. 4fC. f2\_G3D. struct

正确答案： C

你的作答： 未作答

本题正确率：78 %

解析

知识点

你的附件

传感网应用开发(中级)考试真题A卷2020.7 第2题

2

单选题

1 分

一般

以下程序的输出结果是（   ）。   
main( )  
{   
int k=0x31;  
printf("%d，%c，%x \n"，k，k，k);  
}

A. 49,1,31B. 31,31,31C. 31,1,31D. 49,1,49

正确答案： A

你的作答： 未作答

本题正确率：56 %

解析

知识点

你的附件

传感网应用开发(中级)考试真题A卷2020.7 第17题

3

单选题

1 分

简单

在64位操作系统环境下，下列关于C语言的数据类型占用内存的长度说法正确的是（   ）。

A. unsigned char类型占2字节B. unsigned int类型占2 字节C. unsigned short int类型占2字节D. unsigned long int类型占4字节

正确答案： C

你的作答： 未作答

本题正确率：63 %

解析

知识点

你的附件

暂无解析

4

单选题

1 分

一般

单字节有符号十进制数 -2 其对应的十六进制可表示为（   ）。

A. 92B. 82C. 2D. FE

正确答案： D

你的作答： 未作答

本题正确率：89 %

解析

知识点

你的附件

第5批第1套模拟

5

单选题

1 分

一般

0x111对应的十进制可表示为（  ）。

A. 7B. 111C. 273D. 271

正确答案： C

你的作答： 未作答

本题正确率：81 %

解析

知识点

你的附件

第5批第4套模拟

6

单选题

1 分

一般

若有如下定义，int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},\*p=&a[3],b=p[5];  
则b的值是(    )。

A. 5B. 6C. 8D. 9

正确答案： D

你的作答： 未作答

本题正确率：70 %

解析

知识点

你的附件

第5批第7套模拟

7

单选题

1 分

一般

C语言中给数据类型定义一个别名使用的关键字是（ ）。

A. enumB. externC. typedefD. struct

正确答案： C

你的作答： 未作答

本题正确率：81 %

解析

知识点

你的附件

第5批第8套模拟

8

单选题

1 分

一般

以下叙述中正确的是（　 ）。

A. break语句的作用是: 使程序的执行流程跳出包含它的所有循环B. continue语句的作用是：使程序的执行流程跳出包含它的本层循环C. break 语句只能用在循环体内和switch语句体内D. 在循环体内使用break语句和continue语句的作用相同

正确答案： C

你的作答： 未作答

本题正确率：70 %

解析

知识点

你的附件

第5批第10套模拟

9

单选题

1 分

一般

光敏电阻在一定的外加电压下，外加电压与暗电流之比称为“暗电阻”，常用(   )表示。

A. 0lxB. 100lxC. 200lxD. 300lx

正确答案： A

你的作答： 未作答

本题正确率：78 %

解析

知识点

你的附件

传感网应用开发(初级)考试真题A卷2020.7 第19题

10

单选题

1 分

一般

将金属导体温度变化转换为热电势变化的是（  ）。

A. 热电阻传感器B. 热敏电阻传感器C. 热电偶传感器D. 热敏电偶传感器

正确答案： C

你的作答： 未作答

本题正确率：70 %

解析

知识点

你的附件

第5批第3套模拟

11

单选题

1 分

一般

SHT11是一种数字（  ）。

A. 温湿度传感器B. 空气质量传感器C. 二氧化碳传感器

正确答案： A

你的作答： 未作答

本题正确率：89 %

解析

知识点

你的附件

第5批第3套模拟

12

单选题

1 分

一般

TGS813可燃气体传感器当检测到的有害气体浓度超过阀值时，下列说法正确的是（  ）。

A. 传感器的输出电压不变B. 传感器的输出电压变小C. 传感器会微微发烫D. 以上都不正确

正确答案： C

你的作答： 未作答

本题正确率：85 %

解析

知识点

你的附件

第5批第4套模拟  
阈(yù)值应用在数学物理领域，指的是一种临界状态的翻转值。阀(fá)值是化工和机电里的词汇，指的是某种管道阀门等到达溢出状态的溢出值。  
本题原答案为单选D（但在另一套题中给出多选答案却不同），经研究，当选A输出电压不变（因为已经超过阀值）和D（因为该传感器正常工作状态下就会略微发烫）。

13

单选题

1 分

一般

霍尔传感器是利用霍尔效应制成的磁敏原件，霍尔效应的产生是由于运动电荷在磁场中受到（  ）作用的效果。

A. 重力B. 洛伦兹力C. 弹力D. 安培力

正确答案： B

你的作答： 未作答

本题正确率：78 %

解析

知识点

你的附件

第5批第6套模拟

14

单选题

1 分

一般

下列传感器哪一个属于数字量传感器？(    )

A. 火焰传感器B. 可燃气体传感器C. 温湿度传感器D. 光敏传感器

正确答案： C

你的作答： 未作答

本题正确率：89 %

解析

知识点

你的附件

第5批第7套模拟

15

单选题

1 分

一般

关于GB5-A1E光敏传感器，下拉说法有误的是（ ）。

A. 环境光强度变化与输出电流成正比B. 对不同波长的入射光具有相同的灵敏度C. 在有效区域光电流才与光强呈线性关系D. 工作温度范围广

正确答案： B

你的作答： 未作答

本题正确率：59 %

解析

知识点

你的附件

第5批第10套模拟

16

单选题

1 分

一般

型号STM32F103VET6，中V代表该型号单片机有（ ）引脚。

A. 100B. 144C. 122D. 80

正确答案： A

你的作答： 未作答

本题正确率：70 %

解析

知识点

你的附件

2020.11李粉

17

单选题

1 分

一般

如果基本定时器配置x定时，预分频PSC设置为7199，自动重装载寄存器ARR为9999，系统时钟为72MHz  
,问x是定时多长时间？

A. 10sB. 1SC. 100USD. 1MS

正确答案： B

你的作答： 未作答

本题正确率：70 %

解析

知识点

你的附件

2020.11李粉

18

单选题

1 分

一般

以下关于STM32单片机中断优先级说法正确的是（）

A. 抢占优先级级别低的可以打断抢占优先级级别高的B. 抢占优先级级别和响应优先级级别都相同的，哪个先发生哪个先中断C. 抢占优先级级别相同，响应优先级别高的可以打断响应优先级别低的D. 均不可以打断

正确答案： B

你的作答： 未作答

本题正确率：56 %

解析

知识点

你的附件

2020.11李粉

19

单选题

1 分

一般

STM32单片机中，嵌套向量中断控制器是

A. EXITB. NVICC. AIRCRD. usart

正确答案： B

你的作答： 未作答

本题正确率：85 %

解析

知识点

你的附件

2020.11李粉

20

单选题

1 分

一般

STM32F1 系列微控制器供 GPIO 引脚使用的中断线有（ ）条。

A. 16B. 24C. 8D. 32

正确答案： A

你的作答： 未作答

本题正确率：81 %

解析

知识点

你的附件

2020.11李粉

21

单选题

1 分

一般

STM32的外部中断/事件控制器（EXTI）支持（  ）个中断/事件请求。

A. 16B. 19C. 43D. 36

正确答案： B

你的作答： 未作答

本题正确率：78 %

解析

知识点

你的附件

传感网应用开发(中级)考试真题A卷2020.7 第8题

22

单选题

1 分

一般

如图所示，STM32通过PA0接LED灯，并进行开关LED灯操作，则PA0口需要设置的工作模式为(   )。

A. 推挽输出B. 开漏输出C. 复用推挽输入D. 复用开漏输入

正确答案： A

你的作答： 未作答

本题正确率：93 %

解析

知识点

你的附件

传感网应用开发(中级)考试真题A卷2020.7 第18题

23

单选题

1 分

一般

RS485总线模式下，上电后所有设备处于（）状态

A. 发送B. 接收C. 初始化D. 以上任意一种

正确答案： B

你的作答： 未作答

解析

知识点

你的附件

2020.11李楠

24

单选题

1 分

一般

RS-485主从模式系统中有（）个主机。

A. 1B. 2C. 3D. 不限

正确答案： A

你的作答： 未作答

解析

知识点

你的附件

2020.11李楠

25

单选题

1 分

简单

CAN总线上用（ ）和（ ）两个互补的逻辑值表示“0”和“1”。

A. 显性   隐性B. 低电平  高电平C. 隐性   显性D. 高电平  低电平

正确答案： A

你的作答： 未作答

解析

知识点

你的附件

2021.05.11毕永明

26

单选题

1 分

简单

以下不属于BxCAN测试模式的是（）

A. 初始化模式B. 静默模式C. 环回模式D. 环回与静默模式

正确答案： A

你的作答： 未作答

解析

知识点

你的附件

2021.04.29毕永明

27

单选题

1 分

一般

Basic RF Layout属于Basic RF软件包的哪一层

A. 硬件层B. 硬件抽象层C. 基本无线传输层D. 应用层

正确答案： C

你的作答： 未作答

解析

知识点

你的附件

2020.11张传聪

28

单选题

1 分

一般

ZigBee网络中的2.4G频段可以提供(     )个不同的信道。

A. 8B. 16C. 24D. 32

正确答案： B

你的作答： 未作答

解析

知识点

你的附件

传感网应用开发(初级)考试真题A卷2020.7 第8题

29

单选题

1 分

一般

下列传输方式只有点对点的是

A. LoRaB. 红外C. Wi-FiD. ZigBee

正确答案： B

你的作答： 未作答

解析

知识点

你的附件

2020.11付宗魁

30

单选题

1 分

一般

NB-IoT网络通过窄带设计提高功率谱密度，通过重复传输来提高覆盖能力，两者叠加，可达到（ ）增益。

A. 10.8dBB. 20dBC. 3dBD. 12dB

正确答案： B

你的作答： 未作答

解析

知识点

你的附件

2020.11毕永明