1

单选题

1 分

简单

以下属于远距离传输的是（ ）

A. ZigBeeB. Wi-FiC. LoRaD. 蓝牙

正确答案： C

你的作答： C

解析

知识点

你的附件

2020.11付宗魁

2

单选题

1 分

一般

下列关于LoRa的说法不正确的是

A. LoRa是一种扩频通信技术B. LoRa与Wi-Fi、ZigBee一样都属于短距离无线通信技术C. LoRa在郊区环境下，通信距离可达15KMD. LoRa技术应用领域一般在智能水表、楼宇自动化、自动贩卖机等

正确答案： B

你的作答： C

解析

知识点

你的附件

2020.11付宗魁

3

单选题

1 分

一般

不是SPI总线引脚的是（    ）。

A. SCLKB. SDATC. MOSID. MISO

正确答案： B

你的作答： B

解析

知识点

你的附件

第5批第1套模拟  
参考： [https://www.cnblogs.com/deng-tao/p/6004280.html](https://www.cnblogs.com/deng-tao/p/6004280.html" \t "https://www.mosoteach.cn/web/_blank)

4

单选题

1 分

一般

LoRa采用扩频技术，扩频因子LORA\_SPREADING\_FACTOR值越大，通信距离 (  )与传输速率（ ）。

A. 越近，越高B. 越远，越高C. 越近，越低D. 越远，越低

正确答案： D

你的作答： D

解析

知识点

你的附件

第5批第1套模拟

5

单选题

1 分

一般

LoRa芯片与MCU通过（  ）进行通信。

A. UARTB. CAN总线C. SPID. I2C

正确答案： C

你的作答： C

解析

知识点

你的附件

第5批第2套模拟

6

单选题

1 分

一般

在NB-IoT 网络中，设置对接的IoT 平台地址的AT指令是(    )。

A. AT+CMEEB. AT+CFUNC. AT+NCDPD. AT+CIPMUX

正确答案： C

你的作答： C

解析

知识点

你的附件

第5批第1套模拟

7

单选题

1 分

一般

3GPP标准化组织的成员不包括（   ）。

A. 日本无线工业及商贸联合会B. 中国通信标准化协会C. 美国电信行业解决方案联盟D. ISO国际标准化组织

正确答案： D

你的作答： D

解析

知识点

你的附件

传感网应用开发(初级)考试真题A卷2020.7 第18题

8

单选题

1 分

一般

在使用利尔达 NB86-G模组时,用于查询当前模组网络注册连接状态的AT指令是（   ）。

A. AT+CEREGB. AT+CSQC. AT+CIMID. AT+CCLK

正确答案： A

你的作答： A

解析

知识点

你的附件

传感网应用开发(初级)考试真题A卷2020.7 第16题

9

单选题

1 分

一般

在**中国电信**的NB-IoT网络中，终端与物联网云平台间一般使用(     )协议进行通信。

A. FTPB. CoAPC. TCPD. HTTP

正确答案： B

你的作答： B

解析

知识点

你的附件

传感网应用开发(初级)考试真题A卷2020.7 第14题  
强调是中国电信的网络，其它运营商不限于CoAP。

10

单选题

1 分

一般

物联网技术中经常用到TCP、UDP、CoAP、LwM2M、MQTT等协议。如果设备通常只有上报数据，且**对功耗很敏感**的场景，例如水表、燃气表等场景，使用（ ）协议比较合适。

A. MQTTB. CoAPC. LwM2MD. TCP

正确答案： B

你的作答： B

解析

知识点

你的附件

2020.11毕永明

11

单选题

1 分

一般

NB-IoT网络通过窄带设计提高功率谱密度，通过重复传输来提高覆盖能力，两者叠加，可达到（ ）增益。

A. 10.8dBB. 20dBC. 3dBD. 12dB

正确答案： B

你的作答： B

解析

知识点

你的附件

2020.11毕永明

12

单选题

1 分

一般

NB-IoT网络是一种（ ）网络，它不能同时进行数据的双向传输。

A. 双工B. 全双工C. 半双工D. 单工

正确答案： C

你的作答： C

解析

知识点

你的附件

2020.11毕永明

13

单选题

1 分

一般

ESP8266 Wi-Fi模块断开现有热点连接的指令是（  ）。

A. AT+CWMODEB. AT+CWDHCPC. AT+CWQAPD. AT+CWSAP

正确答案： C

你的作答： C

解析

知识点

你的附件

传感网应用开发(中级)考试真题A卷2020.7 第10题

14

单选题

1 分

一般

设置ESP8266 WiFi模块工作模式为soft-AP + station，发送的指令是（    ）。

A. AT+CWMODE=0B. AT+CWMODE=1C. AT+CWMODE=2D. AT+CWMODE=3

正确答案： D

你的作答： D

解析

知识点

你的附件

第5批第1套模拟

15

单选题

1 分

一般

发动Wi-Fi模块ESP8266连接AP热点的AT指令是（   ）。

A. AT+CWDHCPB. AT+CWLAPC. AT+CWMODED. AT+CWJAP

正确答案： D

你的作答： D

解析

知识点

你的附件

第5批第2套模拟

16

单选题

1 分

一般

在802.11无线局域网系列标准，主要工作在（  ）开放频段。

A. 2.4GHzB. 868MHzC. 915MHzD. 433MHz

正确答案： A

你的作答： A

解析

知识点

你的附件

第5批第3套模拟

17

单选题

1 分

一般

设置当前AP热点SSID名称，登陆密码信道和加密方式的AT指令是（   ）。

A. AT+CWDHCPB. AT+CWSAP\_CURC. AT+CWMODED. AT+RST

正确答案： B

你的作答： B

解析

知识点

你的附件

第5批第3套模拟

18

单选题

1 分

一般

Wi-Fi 技术标准802.11n使用2.4GGHz频带的信号划分，实际一共有（  ）信道。

A. 7B. 14C. 28D. 32

正确答案： C

你的作答： B

解析

知识点

你的附件

第5批第4套模拟

19

单选题

1 分

一般

扫描当前可用的AP热点列表的AT指令是（   ）。

A. AT+CWDHCPB. AT+CWLAPC. AT+CWMODED. AT+RST

正确答案： C

你的作答： B

解析

知识点

你的附件

第5批第4套模拟

20

单选题

1 分

一般

ESP8266 Wi-Fi模块工作在AP模式时，配置热点参数的指令是（  ）

A. AT+CIPAPB. AT+CWJAPC. AT+CIPSERVERD. AT+CWSAP

正确答案： D

你的作答： D

解析

知识点

你的附件

第5批第6套模拟

21

单选题

1 分

一般

ESP8266工作于(    )模式时，相当于一个路由器，其他设备可以连接通信。

A. Soft-APB. StationC. 中继D. 桥

正确答案： A

你的作答： A

解析

知识点

你的附件

第5批第7套模拟

22

单选题

1 分

简单

下列各段中，不属于CAN标准格式遥控帧的是（）

A. 仲裁段B. 控制段C. 数据段D. CRC校验段

正确答案： C

你的作答： B

解析

知识点

你的附件

2021.04.29毕永明

23

单选题

1 分

简单

以下不属于BxCAN测试模式的是（）

A. 初始化模式B. 静默模式C. 环回模式D. 环回与静默模式

正确答案： A

你的作答： C

解析

知识点

你的附件

2021.04.29毕永明

24

单选题

1 分

简单

CAN网络上的节点数取决于总线驱动电路，目前可达（）

A. 32B. 64C. 110D. 128

正确答案： C

你的作答： C

解析

知识点

你的附件

2021.04.29毕永明

25

单选题

1 分

简单

CAN控制器与物理总线间的接口是（）

A. CAN收发器B. CAN核心模块C. CAN发送缓冲器D. 网关

正确答案： A

你的作答： A

解析

知识点

你的附件

2021.04.29毕永明

26

单选题

1 分

简单

下列通信方式按照信息的传输方向分类，不正确的是（）。

A. 单工方式B. 半双工方式C. 全双工方式D. 异步方式

正确答案： D

你的作答： D

解析

知识点

你的附件

2021.04.29毕永明

27

单选题

1 分

一般

通过RS485网络上传数据到网关时,如果数据域为两个字节，并且高字节为温度值，当上传的数据域中的数据是0x1840时，上传的温度值是(    )℃。

A. 6B. 18C. 40D. 24

正确答案： D

你的作答： D

解析

知识点

你的附件

第5批第1套模拟

28

单选题

1 分

一般

Modbus网络中主设备发送功能码0x03，如果从设备执行正确返回，则从设备返回帧中的功能码是（  ）。

A. 0x03B. 0x83C. 0x00D. 0xFF

正确答案： A

你的作答： A

解析

知识点

你的附件

第5批第2套模拟

29

单选题

1 分

一般

有以下程序  
#include <stdio.h>  
#define N 20   
void fun(int a[],int n,int m)   
{ int i ;   
 for(i=m;i>=n;i--)  
{  
a[i+1]=a[i];   
}   
int main()   
{  int i,a[N]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};   
 fun(a,2,9);   
 for(i=0;i<5;i++)  
{  
printf("%d",a[i]);   
}  
 return 0;}  
程序运行后的输出结果是（   ）。

A. 10234B. 12344C. 12334D. 12234

正确答案： C

你的作答： C

解析

知识点

你的附件

第5批第2套模拟

30

单选题

1 分

一般

将传感器在使用中或者存储后进行的性能复测称为（  ）。

A. 重置B. 更新C. 校准D. 测试

正确答案： C

你的作答： C

解析

知识点

你的附件

第5批第3套模拟