1

单选题

1 分

一般

下列传输方式只有点对点的是

A. LoRaB. 红外C. Wi-FiD. ZigBee

正确答案： B

你的作答： B

解析

知识点

你的附件

2020.11付宗魁

2

单选题

1 分

简单

2.4G的Wi-Fi划为多少个频道

A. 12B. 13C. 14D. 15

正确答案： C

你的作答： B

解析

知识点

你的附件

2020.11付宗魁

3

多选题

2 分

一般

以下2.4G的Wi-Fi频道互相没有干扰的是

A. 1、6、11、14B. 1、5、9、13C. 2、6、9、13D. 3、6、9、12

正确答案： AB

你的作答： CD

解析

知识点

你的附件

2020.11付宗魁

4

多选题

2 分

简单

Wi-Fi应用于哪些产品

A. 手机B. 笔记本C. 汽车D. 耳机

正确答案： ABC

你的作答： 未作答

解析

知识点

你的附件

2020.11付宗魁

5

单选题

1 分

一般

ESP8266 Wi-Fi模块断开现有热点连接的指令是（  ）。

A. AT+CWMODEB. AT+CWDHCPC. AT+CWQAPD. AT+CWSAP

正确答案： C

你的作答： D

解析

知识点

你的附件

传感网应用开发(中级)考试真题A卷2020.7 第10题

6

单选题

1 分

一般

设置ESP8266 WiFi模块工作模式为soft-AP + station，发送的指令是（    ）。

A. AT+CWMODE=0B. AT+CWMODE=1C. AT+CWMODE=2D. AT+CWMODE=3

正确答案： D

你的作答： 未作答

解析

知识点

你的附件

第5批第1套模拟

7

多选题

2 分

一般

主流的WiFi标准和速率有（    ）。

A. 802.11kB. 802.11nC. 802.11mD. 802.11ax

正确答案： BD

你的作答： 未作答

解析

知识点

你的附件

第5批第1套模拟

8

单选题

1 分

一般

发动Wi-Fi模块ESP8266连接AP热点的AT指令是（   ）。

A. AT+CWDHCPB. AT+CWLAPC. AT+CWMODED. AT+CWJAP

正确答案： D

你的作答： 未作答

解析

知识点

你的附件

第5批第2套模拟

9

多选题

2 分

一般

Wi-Fi的组网结构有（   ）。

A. 一对多B. 多对一C. 点对点D. 多对多

正确答案： AC

你的作答： 未作答

解析

知识点

你的附件

第5批第2套模拟

10

单选题

1 分

一般

在802.11无线局域网系列标准，主要工作在（  ）开放频段。

A. 2.4GHzB. 868MHzC. 915MHzD. 433MHz

正确答案： A

你的作答： 未作答

解析

知识点

你的附件

第5批第3套模拟

11

单选题

1 分

一般

设置当前AP热点SSID名称，登陆密码信道和加密方式的AT指令是（   ）。

A. AT+CWDHCPB. AT+CWSAP\_CURC. AT+CWMODED. AT+RST

正确答案： B

你的作答： 未作答

解析

知识点

你的附件

第5批第3套模拟

12

单选题

1 分

一般

Wi-Fi 技术标准802.11n使用2.4GGHz频带的信号划分，实际一共有（  ）信道。

A. 7B. 14C. 28D. 32

正确答案： C

你的作答： 未作答

解析

知识点

你的附件

第5批第4套模拟

13

单选题

1 分

一般

扫描当前可用的AP热点列表的AT指令是（   ）。

A. AT+CWDHCPB. AT+CWLAPC. AT+CWMODED. AT+RST

正确答案： C

你的作答： D

解析

知识点

你的附件

第5批第4套模拟

14

单选题

1 分

一般

Wi-Fi 技术标准802.11n使用2.4GGHz频带的信号划分，实际一共有（  ）信道。

A. 7B. 14C. 28D. 32

正确答案： B

你的作答： A

解析

知识点

你的附件

第5批第5套模拟

15

单选题

1 分

一般

扫描当前可用的AP热点列表的AT指令是（   ）。

A. AT+CWDHCPB. AT+CWLAPC. AT+CWMODED. AT+RST

正确答案： B

你的作答： 未作答

解析

知识点

你的附件

第5批第5套模拟

16

单选题

1 分

一般

ESP8266 Wi-Fi模块工作在AP模式时，配置热点参数的指令是（  ）

A. AT+CIPAPB. AT+CWJAPC. AT+CIPSERVERD. AT+CWSAP

正确答案： D

你的作答： 未作答

解析

知识点

你的附件

第5批第6套模拟

17

多选题

2 分

一般

2.4G的Wi-Fi的相邻的多个频道是有干扰的，相互没有干扰的是（    ）。

A. 1，7， 13B. 1，6，11C. 1，7，10D. 8，12，16

正确答案： AB

你的作答： 未作答

解析

知识点

你的附件

第5批第6套模拟

18

单选题

1 分

一般

IEEE802.11工作组制定的802.11gWLAN理论无线速率标准(    )。

A. 2Mbit’sB. 11Mbit’sC. 600Mbit’sD. 54Mbit’s

正确答案： D

你的作答： 未作答

解析

知识点

你的附件

第5批第7套模拟

19

单选题

1 分

一般

ESP8266工作于(    )模式时，相当于一个路由器，其他设备可以连接通信。

A. Soft-APB. StationC. 中继D. 桥

正确答案： A

你的作答： 未作答

解析

知识点

你的附件

第5批第7套模拟

20

单选题

1 分

一般

WiFi加密方式安全性最差的是(    )。

A. WPA2B. WPA2-PSKC. WPAD. WEP

正确答案： D

你的作答： 未作答

解析

知识点

你的附件

第5批第7套模拟

21

单选题

1 分

一般

对ESP8266发送AT+CIPMUX=1，启动AP多连接后，最多可支持(    )个客户端的连接。

A. 2B. 3C. 4D. 5

正确答案： D

你的作答： 未作答

解析

知识点

你的附件

第5批第7套模拟

22

单选题

1 分

一般

ESP8266 Wi-Fi模块设置AP热点的SSID名称和密码的指令为（  ）。

A. AT+CWMODEB. AT+CWDHCPC. AT+CWQAPD. AT+CWSAP

正确答案： D

你的作答： A

解析

知识点

你的附件

第5批第8套模拟

23

单选题

1 分

一般

Wi-Fi 6理论速率跟下列哪个因素无关（  ）。

A. MIMO天线数量B. 信号编码方式C. 子载波数量D. MIMO天线方向

正确答案： D

你的作答： 未作答

解析

知识点

你的附件

第5批第9套模拟

24

单选题

1 分

一般

根据Wi-Fi联盟最新命名规则，IEEE802.11.n和IEEE802.11.ac分别被重新命名为（  ）。

A. 3和4B. 4和5C. 3和5D. 4和6

正确答案： B

你的作答： 未作答

解析

知识点

你的附件

第5批第9套模拟

25

单选题

1 分

一般

关于Wi-Fi技术，下列说法有误的是？(   )

A. 目前主流的Wi-Fi标准是802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac以及802.11axB. Wi-Fi组网结构有一对多和点对点两种，常用的是一对多结构C. 无线路由器的功能包含路由器以及Wi-Fi接入点AP的功能D. 常见的Wi-Fi加密方式有WEP，WPA以及WPA2，目前应优先选用WPA模式

正确答案： D

你的作答： 未作答

解析

知识点

你的附件

第5批第10套模拟

26

单选题

1 分

一般

ESP8266 Wi-Fi模块在Station模式时，连接热点的指令是（  ）。

A. AT+CWLAPB. AT+CWJAPC. AT+CWQAPD. AT+CWSAP

正确答案： B

你的作答： A

解析

知识点

你的附件

第5批第10套模拟

27

单选题

1 分

一般

ESP8266 Wi-Fi模块执行AT+CIPSTART指令的作用是（  ）。

A. 启动AP工作模式B. 启动Station工作模式C. 建立TCP连接或UDP传输D. 开始发送IP报文

正确答案： C

你的作答： C

解析

知识点

你的附件

第5批第10套模拟