1

多选题

2 分

一般

在C语言中函数调用时，以下说法错误的是（   ）。

A. 函数调用后必须带回返回值B. 实际参数和形式参数可以同名C. 函数间的数据传递不可以使用全局变量D. 主调函数和被调函数总是在同一个文件里

正确答案： ACD

你的作答： ACD

解析

知识点

你的附件

传感网应用开发(初级)考试真题A卷2020.7 第5题

2

单选题

1 分

一般

以下C语言中的用户标识符，合法的是（  ）。

A. forB. 4fC. f2\_G3D. struct

正确答案： C

你的作答： C

解析

知识点

你的附件

传感网应用开发(中级)考试真题A卷2020.7 第2题

3

单选题

1 分

一般

若有C语言语句：char a='\72';  则变量a中（   ）。

A. 包含1个字符B. 包含2个字符C. 包含3个字符D. 语句不合法

正确答案： A

你的作答： A

解析

知识点

你的附件

传感网应用开发(中级)考试真题A卷2020.7 第14题  
\为转义字符，\72转义为一个八进制数72，也就是十进制数的58

4

单选题

1 分

一般

以下程序的输出结果是（   ）。   
main( )  
{   
int k=0x31;  
printf("%d，%c，%x \n"，k，k，k);  
}

A. 49,1,31B. 31,31,31C. 31,1,31D. 49,1,49

正确答案： A

你的作答： A

解析

知识点

你的附件

传感网应用开发(中级)考试真题A卷2020.7 第17题

5

多选题

2 分

一般

以下是C语言关键字的是（  ）。

A. scanfB. printfC. enumD. struct

正确答案： CD

你的作答： CD

解析

知识点

你的附件

传感网应用开发(中级)考试真题A卷2020.7 第4题

6

单选题

1 分

简单

在64位操作系统环境下，下列关于C语言的数据类型占用内存的长度说法正确的是（   ）。

A. unsigned char类型占2字节B. unsigned int类型占2 字节C. unsigned short int类型占2字节D. unsigned long int类型占4字节

正确答案： C

你的作答： C

解析

知识点

你的附件

暂无解析

7

单选题

1 分

一般

单字节有符号十进制数 -2 其对应的十六进制可表示为（   ）。

A. 92B. 82C. 2D. FE

正确答案： D

你的作答： D

解析

知识点

你的附件

第5批第1套模拟

8

单选题

1 分

一般

若有语句 int \*point , a=4 ; point = &a; 下面均代表地址的一组选项是（  ）。

A. a , point , \*&aB. &\*a , &a , \*pointC. \*&point, \*point , &aD. &a , &\*point , point

正确答案： D

你的作答： D

解析

知识点

你的附件

第5批第2套模拟

9

单选题

1 分

一般

有以下程序  
#include <stdio.h>  
#define N 20   
void fun(int a[],int n,int m)   
{ int i ;   
 for(i=m;i>=n;i--)  
{  
a[i+1]=a[i];   
}   
int main()   
{  int i,a[N]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};   
 fun(a,2,9);   
 for(i=0;i<5;i++)  
{  
printf("%d",a[i]);   
}  
 return 0;}  
程序运行后的输出结果是（   ）。

A. 10234B. 12344C. 12334D. 12234

正确答案： C

你的作答： C

解析

知识点

你的附件

第5批第2套模拟

10

单选题

1 分

一般

0xFE对应的十进制可表示为（   ）。

A. 256B. 1514C. 254D. 255

正确答案： C

你的作答： C

解析

知识点

你的附件

第5批第2套模拟

11

多选题

2 分

一般

下列表述正确的是（  ）。

A. -1反码为1111 1110B. 0xFF的十进制表述为256C. -1补码为1111 1111D. +0和-0的补码均为00000000

正确答案： ACD

你的作答： ACD

解析

知识点

你的附件

第5批第3套模拟

12

单选题

1 分

一般

0x111对应的十进制可表示为（  ）。

A. 7B. 111C. 273D. 271

正确答案： C

你的作答： C

解析

知识点

你的附件

第5批第4套模拟

13

单选题

1 分

一般

十进制数 155 其对应的十六进制可表示为（  ）。

A. 8FB. 8EC. 9BD. 7E

正确答案： C

你的作答： C

解析

知识点

你的附件

第5批第6套模拟

14

单选题

1 分

一般

为了判断两个字符串s1和s2是否相等，应当使用(    )。

A. if(s1==s2)B. if(s1=s2)C. if(strcpy(s1, s2))D. if(strcmp(s1, s2)==0)

正确答案： D

你的作答： D

解析

知识点

你的附件

第5批第7套模拟

15

单选题

1 分

一般

若有如下定义，int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},\*p=&a[3],b=p[5];  
则b的值是(    )。

A. 5B. 6C. 8D. 9

正确答案： D

你的作答： D

解析

知识点

你的附件

第5批第7套模拟

16

单选题

1 分

一般

如果下列程序正常运行，则当从键盘输入字母A时，输出结果为(    )。   
#include <stdio.h>   
main()   
   {   
char ch;   
    ch=getchar();       
switch(ch)   
     {   
case 65: printf(“%c”, ‘A’);        
case 66: printf(“%c”, ‘B’);        
default: printf(“%s”, “other”);     
}     
}

A. AB. ABC. ABotherD. 不确定

正确答案： C

你的作答： C

解析

知识点

你的附件

第5批第7套模拟

17

单选题

1 分

一般

C语言中给数据类型定义一个别名使用的关键字是（ ）。

A. enumB. externC. typedefD. struct

正确答案： C

你的作答： C

解析

知识点

你的附件

第5批第8套模拟

18

单选题

1 分

一般

uint8 b=0xA9>>2;对应的十进制可表示为（   ）。

A. 42B. 84C. 169D. 255

正确答案： A

你的作答： A

解析

知识点

你的附件

第5批第8套模拟

19

单选题

1 分

一般

以下叙述中正确的是（　 ）。

A. break语句的作用是: 使程序的执行流程跳出包含它的所有循环B. continue语句的作用是：使程序的执行流程跳出包含它的本层循环C. break 语句只能用在循环体内和switch语句体内D. 在循环体内使用break语句和continue语句的作用相同

正确答案： C

你的作答： C

解析

知识点

你的附件

第5批第10套模拟