1

单选题

1 分

一般

下列属于短距离无线通信技术的是

A. Basic RFB. NB—IOTC. 卫星D. CAN

正确答案： A

你的作答： A

解析

知识点

你的附件

2020.11张传聪

2

多选题

2 分

一般

以下属于短距离传输的是

A. ZigBeeB. Wi-FiC. LoRaD. 蓝牙

正确答案： ABD

你的作答： ABD

解析

知识点

你的附件

2020.11付宗魁

3

单选题

1 分

一般

物联网技术中经常用到TCP、UDP、CoAP、LwM2M、MQTT等协议。如果设备运行在一个**不需要考虑功耗**，但是需要具备一定**实时被控**要求的场景，例如充电桩、快递柜等场景，使用（ ）协议比较合适。

A. MQTTB. CoAPC. LwM2MD. TCP

正确答案： A

你的作答： A

解析

知识点

你的附件

2020.11毕永明

4

单选题

1 分

一般

ISM频段是由ITU-R（ITU Radiocommunication Sector，国际通信联盟无线电通信局）定义的，即各国挪出某一段频段主要开放给工业(Industrial)、科学(Scientific)和医学(Medical)机构使用。应用这些频段无需许可证或费用，只需要遵守一定的发射功率（一般低于1W），并且不要对其它频段造成干扰即可。ISM频段在各国的规定并不统一。而（ ）为各国共同的ISM频段。因此无线局域网（IEEE 802.11b/IEEE 802.11g），蓝牙，ZigBee等无线网络，均可工作在该频段上。

A. 433MHzB. 868MHzC. 915MHzD. 2.4GHz

正确答案： D

你的作答： D

解析

知识点

你的附件

2020.11毕永明

5

单选题

1 分

一般

在主流的LPWAN技术中，不包括（   ）。

A. NB-IoTB. LoRaC. Wi-FiD. eMTC

正确答案： C

你的作答： C

解析

知识点

你的附件

传感网应用开发(初级)考试真题A卷2020.7 第17题

6

单选题

1 分

一般

下列传输方式只有点对点的是（  ）。

A. Wi-FiB. ZigBeeC. 红外D. LoRa

正确答案： C

你的作答： C

解析

知识点

你的附件

传感网应用开发(中级)考试真题A卷2020.7 第13题

7

单选题

1 分

一般

以下技术中覆盖范围最小的是（  ）。

A. CAN总线B. 蓝牙C. LoRaD. ZigBee

正确答案： B

你的作答： B

解析

知识点

你的附件

第5批第3套模拟

8

多选题

2 分

一般

短距离无线通信相关标准包括（    ）。

A. 基于NFC 技术的接口和协议标准B. 低速物理层和MAC 层增强技术标准C. 基于ZigBee 的网络层D. 应用层标准等

正确答案： ABCD

你的作答： ABCD

解析

知识点

你的附件

第5批第3套模拟

9

多选题

2 分

一般

一个WSN节点通常由（  ）构成。

A. 传感器（感知芯片）B. 微控制器C. 无线收发模块D. 电源模块

正确答案： ABCD

你的作答： ABCD

解析

知识点

你的附件

第5批第4套模拟

10

多选题

2 分

一般

工作在ISM频段的有（ ）。

A. Wi-FiB. ZigBeeC. NB-IoTD. LoRa

正确答案： ABD

你的作答： ABD

解析

知识点

你的附件

第5批第6套模拟

11

多选题

2 分

一般

一般对于无线信号有较强衰减作用的障碍物是(    )。

A. 金属B. 玻璃C. 钢筋混凝土D. 木门

正确答案： AC

你的作答： AC

解析

知识点

你的附件

第5批第7套模拟

12

单选题

1 分

一般

当需要对方圆5km2的植物园环境进行智能化检测时采用哪种通信技术较合适？（  ）

A. WiFiB. ZigBeeC. NB-IoTD. LoRa

正确答案： D

你的作答： D

解析

知识点

你的附件

第5批第8套模拟